|  |  |
| --- | --- |
| Наружные и внутренние стены | Сборные железобетонные панели. Утепление наружных стен минераловатными плитами толщиной 160 мм. Обшивка наружных стен металлическим сайдингом. |

П. 2.4.